附件17

佛冈县洗衣粉产品质量监督抽查实施细则

（2024年版）

1 抽样方法

以随机抽样的方式在被抽查市场主体的待销产品中抽取。

随机数一般可使用随机数表等方法产生。

每批次产品抽取2组（总量不少于3kg且不少于4个独立包装）样本，1组为检验样品（不少于2个独立包装），另1组为备用样品（不少于2个独立包装）。

2 检验依据

2.1洗衣粉（含磷型）

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| 1 | 表观密度 | GB/T 13171.1-2009  GB/T 13171.2-2022  GB/T 13173-2008  GB/T 13173-2021 |
| 2 | 总活性物质量分数 | GB/T 13171.1-2009  GB/T 13173-2008  GB/T 13173-2021 |
| 3 | 总五氧化二磷质量分数 | GB/T 13171.1-2009  GB/T 13171.2-2022  GB/T 13173-2008  GB/T 13173-2021 |
| 4 | 游离碱（以NaOH计）质量分数 | GB/T 13171.1-2009  GB/T 13171.2-2022  GB/T 13173-2021 |
| 5 | pH | GB/T 13171.1-2009  GB/T 13171.2-2022  GB/T 6368-2008 |
| 6 | 规定污布的去污力 | GB/T 13171.1-2009  GB/T 13171.2-2022  GB/T 13174-2021 |

2.2洗衣粉（无磷型）

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| 1 | 表观密度 | GB/T13171.2-2009  GB/T13171.2-2022  GB/T 13173-2008  GB/T 13173-2021 |
| 2 | 总活性物质量分数 | GB/T13171.2-2009  GB/T13171.2-2022  GB/T 13173-2008  GB/T 13173-2021 |
| 3 | 总五氧化二磷质量分数 | GB/T13171.2-2009  GB/T13171.2-2022  GB/T 13173-2008  GB/T 13173-2021 |
| 4 | 游离碱（以NaOH计）质量分数 | GB/T13171.2-2009  GB/T13171.2-2022  GB/T13171.1-2009  GB/T 13173-2021 |
| 5 | pH | GB/T13171.2-2009  GB/T13171.2-2022  GB/T 6368-2008 |
| 6 | 规定污布的去污力 | GB/T13171.2-2009  GB/T13171.2-2022  GB/T 13174-2021 |

若被检产品明示标准规定污布的去污力的检测依据为GB/T 13174-2008 或更早的标准版本时，该项目按照GB/T 13174-2021 标准进行检测，测试浓度明示标准有要求的从其规定，出具实测值且不参与判定。

执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

3 判定规则

3.1依据标准

GB/T 13171.1-2009《洗衣粉（含磷型）》

GB/T 13171.2-2009《洗衣粉（无磷型）》

GB/T 13171.1-2022《洗衣粉 第1部分：技术要求》

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求

3.2判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。