附件16

佛冈县老人健步鞋产品质量监督抽查实施细则

（2025年版）

1 抽样方法

以随机抽样的方式在被抽查经营主体的待销产品中抽取。

随机数一般可使用随机数表等方法产生。

每批次产品抽取样品3双，其中2双作为检验样品、1双作为备用样品。

2 检验依据

2.1 老人鞋（GB/T 43587—2023）

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **序号** | **检验项目** | **检验方法** |
| 1 | 有效跟高 | GB/T 43587—2023 |
| 2 | 剥离强度 | GB/T 3903.3—2011  GB/T 43587—2023 |
| 3 | 成鞋耐折性能 | GB/T 3903.1—2017  GB/T 43587—2023 |
| 4 | 外底耐磨性能 | GB/T 3903.2—2017  GB/T 43587—2023 |
| 5 | 外底与外中底粘合强度 | GB/T 21396—2022  GB/T 43587—2023 |
| 6 | 衬里和内垫耐摩擦色牢度 | QB/T 2882—2023方法A  GB/T 43587—2023 |
| 7 | 微孔底压缩变形量 | HG/T 2876—2009  GB/T 43587—2023 |
| 8 | 防滑性能 | GB/T 3903.6—2017  GB/T 43587—2023 |
| 9 | 外底硬度 | GB/T 3903.4—2017  GB/T 43587—2023 |
| 10 | 整鞋减震性能 | GB/T 30907—2014  GB/T 43587—2023 |

2.2 旅游鞋（GB/T 15107—2013）

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **序号** | **检验项目** | **检验方法** |
| 1 | 帮底剥离强度或  底墙与帮面剥离强度 | GB/T 3903.3—2011  GB/T 15107—2013 |
| 2 | 成鞋耐折性能 | GB/T 3903.1—2008  GB/T 15107—2013 |
| 3 | 外底耐磨性能 | GB/T 3903.2—2008  GB/T 15107—2013 |
| 4 | 外底与外中底粘合强度 | QB/T 2886—2007 |
| 5 | 衬里和内垫耐摩擦色牢度 | QB/T 2882—2007方法A  GB/T 15107—2013 |

2.3 休闲鞋（QB/T 2955—2017）

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **序号** | **检验项目** | **检验方法** |
| 1 | 耐折性能 | GB/T 3903.1—2017  QB/T 2955—2017 |
| 2 | 外底耐磨性能 | GB/T 3903.2—2017  QB/T 2955—2017 |
| 3 | 剥离强度 | GB/T 3903.3—2011  QB/T 2955—2017 |
| 4 | 鞋帮拉出强度 | QB/T 2955—2017 |
| 5 | 外底与外中底粘合强度 | GB/T 21396—2008 |
| 6 | 衬里和内垫摩擦色牢度 | QB/T 2882—2007方法A  QB/T 2955—2017 |

执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

3 判定规则

3.1 依据标准

GB/T 43587—2023 老人鞋

GB/T 15107—2013 旅游鞋（含第1号修改单）

QB/T 2955—2017 休闲鞋

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求

3.2 判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。