附件21

佛冈县车用汽油产品质量监督抽查实施细则

（2025年版）

1 抽样方法

以随机抽样的方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取。

随机数一般可使用随机数表等方法产生。

每批次产品抽取两份，每款产品抽取2组样本，第1组用于检验，第2组用于备样。每组样本需抽取样品数量如下表所示：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **产品名称** | **第** **1组数量** | **第** **2组数量** |
| 1 | 车用汽油 | 至少2.7L（包含 2 部分，第一部分至少2L，第二部分至少 700mL） | 至少2.7L（包含 2 部分，第一部分至少2L，第二部分至少 700mL） |

抽样方法如下：在生产企业（油库）抽样时，按GB/T 4756-2015《石油液体手工取样法》规定的方法抽取样本；在加油站抽样时，直接在加油机加油枪出口处随机抽取样本。抽取样本前，通过油枪将至少4L油品放出，清洗加油管，避免加油管污染样品；同时清洗取样罐至少3次。将抽取的样品密封，贴上样品标签，加封封条，全部带回检验机构。

2 检验依据

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **序号** | **检验项目** | **检验方法** |
| 1 | 研究法辛烷值（RON） | GB/T 5487—2015 |
| 2 | 馏程 | GB/T 6536—2010 |
| 3 | 硫含量 | SH/T 0689—2000  NB/SH/T 0253—2021  GB/T 11140—2008  ASTM D7039-2024 |
| 4 | 苯含量 | NB/SH/T 0713—2023  SH/T 0693—2000  GB/T 28768—2012  GB/T 30519—2024 |
| 5 | 芳烃含量 | GB/T 30519—2024  GB/T 11132—2022  GB/T 28768—2012 |
| 6 | 烯烃含量 | GB/T 30519—2024  GB/T 11132—2022  GB/T 28768—2012 |
| 7 | 氧含量 | NB/SH/T 0663—2014 |
| 8 | 甲醇含量 | NB/SH/T 0663—2014 |
| 9 | 密度（20℃） | GB/T 1884—2000  GB/T 1885—1998  SH/T 0604—2000 |
| 10 | 蒸气压 | GB/T 8017—2012  SH/T 0794—2007 |

执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

3 判定规则

3.1依据标准

GB 17930—2016 《车用汽油》

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求

广东省人民政府关于全面推广使用国VIB车用汽油的通知（粤府函〔2022〕159 号）

3.2判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。