附表
  佛冈县用户水龙头水质监测信息公开表（2026年第二季度）
	序
	监测点地址
	供水单位
	采样单位
	检测单位
	检测时间
	监测指标
	检测结果评价
	不达标指标的检测值
	健康风险提示及安全饮水建议

	1
	城北篁胜小学
	佛冈县光明发展有限公司（县供水中心）
	佛冈县

疾病预

防控制

中心
	佛冈县

疾病预

防控制

中心
	2026年04月14日
	色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、 PH、铁、锰、锌、 硫酸盐、氯化物、 氟化物、铬（六价铬）、 高锰酸盐指数、

 氨（以N计）、总硬度、大肠埃希氏菌、菌落总数、总大肠菌群、溶解性总固体、硝酸盐（以N计）、砷、汞、镉、 铜、铝、铅、氰化物、氯酸盐、游离余氯、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、三卤甲烷  


	所检指标全部达标
	无
	无明显健康风险，建议烧开后饮用

	2
	佛冈中学
	
	
	
	
	
	所检指标全部达标
	无
	无明显健康风险，建议烧开后饮用

	3
	金尊大厦
	
	
	
	
	
	所检指标全部达标
	无
	无明显健康风险，建议烧开后饮用

	4
	佛冈县第二小学
	
	
	
	
	
	所检指标全部达标
	无
	无明显健康风险，建议烧开后饮用

	5
	佛冈县第一中学
	
	
	
	
	
	所检指标全部达标
	无
	无明显健康风险，建议烧开后饮用

	6
	城东中学
	
	
	
	
	
	所检指标全部达标
	无
	无明显健康风险，建议烧开后饮用

	7
	钱隆御景
	
	
	
	
	
	所检指标全部达标
	无
	无明显健康风险，建议烧开后饮用

	8
	振兴小学
	
	
	
	
	
	所检指标全部达标
	无
	无明显健康风险，建议烧开后饮用

	9
	石角中学
	
	
	
	
	
	所检指标全部达标
	无
	无明显健康风险，建议烧开后饮用

	10
	城西时代小学
	
	
	
	
	
	所检指标全部达标
	无
	无明显健康风险，建议烧开后饮用


注：（1）水样采集、保存、运输及检验方法：按照《生活饮用水标准检验方法》（GB/T5750-2023）的要求进行。 
以《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2022）作为评价标准，检测值在标准限值范围内评价为达标。
附表
  佛冈县用户水龙头水质监测信息公开表（2026年第二季度）
	
	监测点地址
	供水单位
	采样

单位
	检测单位
	检测时间
	监测指标
	检测结果评价
	不达标指标的检测值
	健康风险提示及安全饮水建议

	11
	城南小学
	佛冈县光明发展有限公司（县供水中心）
	佛冈县

疾病预

防控制

中心
	佛冈县

疾病预

防控制

中心
	2026年04月14日
	色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、 PH、铁、锰、锌、 硫酸盐、氯化物、氟化物、铬（六价铬）、 高锰酸盐指数、氨（以N计）、总硬度、大肠埃希氏菌、菌落总数、总大肠菌群、溶解性总固体、硝酸盐（以N计）、砷、汞、镉、 铜、铝、铅、氰化物、氯酸盐、游离余氯、三氯甲烷、 一氯二溴甲烷、 二氯一溴甲烷、 三溴甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、三卤甲烷  
	所检指标全部达标
	无
	无明显健康风险，建议烧开后饮用

	12
	汤塘二中
	
	
	
	
	
	所检指标全部达标
	无
	无明显健康风险，建议烧开后饮用

	13
	汤塘镇汤塘村委会
	
	
	
	
	
	所检指标全部达标
	无
	无明显健康风险，建议烧开后饮用

	14
	广州涉外经济职业技术学院（汤塘校区）
	
	
	
	
	
	所检指标全部达标
	无
	无明显健康风险，建议烧开后饮用

	15
	三八中心小学三联教学点
	佛冈县三八自来水有限公司（石角镇三八水厂

扩网工程）
	
	
	
	
	所检指标全部达标
	无
	无明显健康风险，建议烧开后饮用

	16
	三八卫生院
	
	
	
	
	
	所检指标全部达标
	无
	无明显健康风险，建议烧开后饮用

	17
	佛冈奥园
	
	
	
	
	
	所检指标全部达标
	无
	无明显健康风险，建议烧开后饮用

	18
	龙山镇中心小学
	佛冈县清泉自来水有限公司（龙山镇扩网饮水安全工程）
	
	
	2026年04月15日
	
	所检指标全部达标
	无
	无明显健康风险，建议烧开后饮用

	19
	黄塱小学
	
	
	
	
	
	所检指标全部达标
	无
	无明显健康风险，建议烧开后饮用

	20
	　　　潖江中学
	
	
	
	
	
	所检指标全部达标
	无
	无明显健康风险，建议烧开后饮用


注：（1）水样采集、保存、运输及检验方法：按照现行《生活饮用水标准检验方法》（GB/T5750-2023）的要求进行。

 （2）以《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2022）作为评价标准，检测值在标准限值范围内评价为达标。
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	监测点地址
	供水单位
	采样

单位
	检测单位
	检测时间
	监测指标
	检测结果评价
	不达标指标的检测值
	健康风险提示及安全饮水建议

	21
	水头镇中心小学
	佛冈县水头镇西田水厂
	佛冈县

疾病预

防控制

中心
	佛冈县

疾病预

防控制

中心
	2026年04月15日


	色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、PH、铁、 锰、锌、硫酸盐、氯化物、氟化物、铬（六价铬）、高锰酸盐指数、氨（以N计）、总硬度、 大肠埃希氏菌、菌落总数、总大肠菌群、溶解性总固体、硝酸盐（以N计）、砷、汞、镉、铜、 铝、铅、氰化物、氯酸盐、游离余氯、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、三卤甲烷

	所检指标全部达标
	无
	无明显健康风险，建议烧开后饮用

	22
	广州城建职业学院（佛冈校区） 
	
	
	
	
	
	所检指标全部达标
	无
	无明显健康风险，建议烧开后饮用

	23
	迳头镇中心小学
	佛冈县迳头自来水有限公司（迳头镇扩网饮水安全工程）
	
	
	
	
	所检指标全部达标
	无
	无明显健康风险，建议烧开后饮用

	24
	大村村谢建军家 
	
	
	
	
	
	所检指标全部达标
	无
	无明显健康风险，建议烧开后饮用

	25
	高岗镇商会
	高岗镇水厂改造工程
	
	
	2026年04月16日
	
	所检指标全部达标
	无
	无明显健康风险，建议烧开后饮用

	26
	三江村新村小组30号
	
	
	
	
	
	所检指标全部达标
	无
	无明显健康风险，建议烧开后饮用


注：（1）水样采集、保存、运输及检验方法：按照《生活饮用水标准检验方法》（GB/T5750-2023）的要求进行。

    （2）以《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2022）作为评价标准，检测值在标准限值范围内评价为达标。

