《清远佛冈产业园区中心片区控制性详细规划修编》

公示稿
一、规划背景

为贯彻落实省市高质量发展行动，推动先进制造业高质量发展，衔接已批国土空间总体规划、落实重大设施项目，进一步聚焦近期可用土地开发，开展本次控规修编工作。现就规划方案向利害关系人进行公示，公开征询意见。

二、规划范围

本次修编规划范围为佛冈城西科技园片区，位于佛冈主城区西北方向，是佛冈城区跨越潖江发展，拉大城市框架的重点片区。园区规划用地范围东至环城西路，西至广清结合片高速附近，南至科旺村附近，总规划面积1124.01公顷。
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规划范围示意图
土地利用规划

修编前，规划范围总面积684.18公顷，其中建设用地678.20公顷，占99.13%。建设用地中，工业用地面积447.70公顷，占比最大，占规划总面积的65.44%。非建设用地中，耕地面积2.61公顷，占比最大，占规划总面积的0.38%。

修编前土地利用结构表
	用地类型
	面积(公顷)
	占比

	01
	耕地
	2.61 
	0.38%

	02
	园地
	1.35 
	0.20%

	03
	林地
	0.59 
	0.09%

	06
	农业设施建设用地
	0.23 
	0.03%

	
	0601
	乡村道路用地
	0.04 
	0.01%

	
	0602
	种植设施建设用地
	0.19 
	0.03%

	07
	居住用地
	33.12 
	4.84%

	
	0701
	城镇住宅用地
	27.24 
	3.98%

	
	
	070102
	二类城镇住宅用地
	27.24 
	3.98%

	
	0703
	农村宅基地
	5.88 
	0.86%

	08
	公共管理与公共服务用地
	18.06 
	2.64%

	
	0801
	机关团体用地
	2.72 
	0.40%

	
	0802
	科研用地
	0.55 
	0.08%

	
	0803
	文化用地
	0.24 
	0.04%

	
	0804
	教育用地
	13.04 
	1.91%

	
	
	080402
	中等职业教育用地
	9.59 
	1.40%

	
	
	080403 
	中小学用地
	2.56 
	0.37%

	
	
	080404 
	幼儿园用地
	0.89 
	0.13%

	
	0805
	体育用地
	1.02 
	0.15%

	
	
	080501
	体育场馆用地
	1.02 
	0.15%

	
	0806
	医疗卫生用地
	0.24 
	0.04%

	
	
	080602
	基层医疗卫生设施用地
	0.24 
	0.04%

	
	0807
	社会福利用地
	0.24 
	0.04%

	
	
	080701
	老年人社会福利用地
	0.24 
	0.04%

	09
	商业服务业用地
	3.46 
	0.51%

	
	0901
	商业用地
	3.46 
	0.51%

	10
	工矿用地
	447.70 
	65.44%

	
	1001
	工业用地
	447.70 
	65.44%

	
	
	100101
	一类工业用地
	17.97 
	2.63%

	
	
	100102
	二类工业用地
	429.73 
	62.81%

	12
	交通运输用地
	102.92 
	15.04%

	
	1202 
	公路用地
	51.94 
	7.59%

	
	1207 
	城镇道路用地
	50.02 
	7.31%

	
	1208 
	交通场站用地
	0.96 
	0.14%

	
	
	120802 
	公共交通场站用地
	0.48 
	0.07%

	
	
	120803 
	社会停车场用地
	0.48 
	0.07%

	13
	公用设施用地
	4.52 
	0.66%

	
	1303 
	供电用地
	3.99 
	0.58%

	
	1309 
	环卫用地
	0.17 
	0.02%

	
	1310 
	消防用地
	0.37 
	0.05%

	14
	绿地与开敞空间用地
	68.42 
	10.00%

	
	1401 
	公园绿地
	7.74 
	1.13%

	
	1402 
	防护绿地
	56.09 
	8.20%

	
	1403 
	广场用地
	4.59 
	0.67%

	15 
	特殊用地
	0.01 
	0.00%

	17
	陆地水域
	1.21 
	0.18%

	
	1704 
	坑塘水面
	0.05 
	0.01%

	
	1705 
	沟渠
	1.16 
	0.17%

	城乡用地
	684.18 
	100.00%


修编后，规划范围总面积1124.01公顷，其中建设用地776.05公顷，占69.04%。建设用地中，工业用地面积427.54公顷，占比最大，占规划总面积的38.04%。非建设用地中，林地面积162.58公顷，占比最大，占规划总面积的14.46%。

修编后土地利用结构表
	用地类型
	面积（公顷）
	占比

	耕地（01）
	47.20 
	4.20%

	园地（02）
	67.63 
	6.02%

	林地（03）
	162.58 
	14.46%

	草地（04）
	10.61 
	0.94%

	湿地（05）
	7.36 
	0.65%

	农业设施建设用地（06）
	3.05 
	0.27%

	
	农村道路（0601）
	2.36 
	0.21%

	
	设施农用地（0602）
	0.68 
	0.06%

	居住用地（07）
	50.41 
	4.48%

	
	城镇住宅用地（0701）
	37.03 
	3.29%

	
	
	二类城镇住宅用地（070102）
	37.03 
	3.29%

	
	农村宅基地（0703）
	13.38 
	1.19%

	公共管理与公共服务用地（08）
	12.42 
	1.10%

	
	机关团体用地（0801）
	1.29 
	0.11%

	
	教育用地（0804）
	10.72 
	0.95%

	
	
	高等教育用地（080401）
	6.65 
	0.59%

	
	
	中小学用地（080403）
	4.07 
	0.36%

	
	医疗卫生用地（0805）
	0.41 
	0.04%

	商业服务业用地（09）
	10.49 
	0.93%

	
	商业用地（0901）
	10.17 
	0.90%

	
	
	公用设施营业网点用地（090105）
	0.31 
	0.03%

	工矿用地（10）
	427.54 
	38.04%

	
	工业用地（1001）
	427.54 
	38.04%

	
	
	一类工业用地（100101）
	43.52 
	3.87%

	
	
	二类工业用地（100102）
	384.02 
	34.17%

	仓储用地（11）
	0.48 
	0.04%

	
	物流仓储用地（1101）
	0.48 
	0.04%

	交通运输用地（12）
	113.33 
	10.08%

	
	公路用地（1202）
	1.42 
	0.13%

	
	城镇村道路用地（1207）
	110.77 
	9.86%

	
	交通场站用地（1208）
	1.14 
	0.10%

	公用设施用地（13）
	25.68 
	2.28%

	
	排水用地（1303）
	5.60 
	0.50%

	
	供电用地（1303）
	5.85 
	0.52%

	
	环卫用地（1309）
	0.87 
	0.08%

	
	消防用地（1310）
	1.91 
	0.17%

	
	水工设施用地（1311）
	11.45 
	1.02%

	绿地与开敞空间用地（14）
	34.51 
	3.07%

	
	公园绿地（1401）
	18.10 
	1.61%

	
	防护绿地（1402）
	16.41 
	1.46%

	特殊用地（15）
	2.21 
	0.20%

	留白用地（16）
	99.00 
	8.81%

	陆地水域（17）
	47.66 
	4.24%

	其他土地（23）
	1.88 
	0.17%

	合计
	1124.01 
	100.00%
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修编前                                修编后

土地利用规划图修编前后对比
四、道路交通系统规划
   结合106国道改线，进一步优化园区主干路网，构建“四横三纵一支线”干路网络。其中，“四横”指G106改线、龙溪路（S252）、青云路和南环路；“三纵”指英佛公路、西环路（原规划预留西环路）和环城西路；“一支线”：观山路、城西接篁胜片区支线。

   主干路：G106改线、龙溪路（S252）、青云路、南环路、英佛公路、西环路（原规划预留西环路）和环城西路；

   次干路：众创路（原规划纵一路）、科技路（原规划横一路）、规划横四路、沿江路等；
   支路：滨江路、莲溪路、柯木迳路（原规划纵九路）等。

五、公共服务设施规划
   机关团体方面，规划保留石角派出所；规划于龙溪路（S252）与英佛公路交汇处新增一处机关团体用地，可综合设置众创服务中心、文化中心等公共服务设施，占地0.43公顷。
   教育方面，规划保留现状中学一处，为石角中学，占地4.07公顷；保留高等教育学校一处，为德圣健康职业技术学校，占地6.65公顷。
   医疗卫生方面，规划于龙溪路（S252）与英佛公路交汇处新增一处医疗卫生用地，建设社区卫生服务中心，占地0.41公顷。

